Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen – ZAMIENNY 1

Nr sprawy: **ZR-010/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen – ZAMIENNY 1**

dot. zamówienia pn. **„*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz   
z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296* ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| **SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ** | | | | | |
|  | Sieć kanalizacji sanitarnej od S1 do S10 z rur ø 200 mm PVC  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | m | 278,51 |  |  |
|  | Studnia rewizyjna ø 1000 mm z elementów żelbetowych  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | szt. | 12 |  |  |
|  | Studnia rewizyjna ø 1000 mm z elementów żelbetowych, nabudowana na istniejącym kanale sanitarnym  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | szt. | 1 |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/4 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S2a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **6,0** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/3 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S5a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **5,0** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 5/2 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S6a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **8,1** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 1 do dz. 6/2 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S6’a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **5,6** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 2 do dz. 6/2 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S6b  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **5,7** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 7/2 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S9a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **5,4** |  |  |
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 8/3 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S10a  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **4,5** |  |  |
| **SIEĆ WODOCIĄGOWA** | | | | | |
|  | Sieć wodociagowa od 1 do 2 z rur ø 110 mm z rur PE 100  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | m | 266,00 |  |  |
|  | Hydrant podziemny Hp 80 wraz z odcinkiem łączącym z rury ø 90 mm  PE 100  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | kpl | 5 |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe do dz. 6/4 z rur ø 40 mm PE100  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **18,5** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe do dz. 6/3 z rur ø 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **2,6** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe do dz. 5/2 z rur ø 32 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **9,4** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe nr 1 do dz. 6/2 z rur ø 40 mm PE100  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **7,9** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe nr 2 do dz. 6/2 z rur ø 40 mm PE100  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **8,0** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe dz. 7/2 z rur  ø 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **4,4** |  |  |
|  | Przyłącze wodociągowe dz. 8/3 z rur  ø 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową  *(w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)* | **m** | **3,4** |  |  |
|  | Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷ 20**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 20**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |