Załącznika nr 2

Wykaz minimalnych ilości materiałów i części zamiennych dla czynności E30 i E40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałowe dla przeglądu serwisowego E30 po 1.500 h | | | | | |  |  |  |  |
|  | **ID** |  | **Opis** |  | **Ilość** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uszczelka dekla |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | O-ring |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | O-ring |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr oleju |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Olej Mobil Pegasus 610 (beczka 208 l) |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podkładka świecy zapłonowej |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr powietrza |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałowe dla przeglądu serwisowego E40 po 3.000 h | | | | | |  |  |  |  |
|  | **ID** |  | **Opis** |  | **Ilość** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uszczelka dekla |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | O-ring |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | O-ring |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr oleju |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Olej Mobil Pegasus 610 (beczka 208 l) |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podkładka świecy zapłonowej |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr powietrza |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Odpowietrznik skrzyni korbowej (z o-ringiem) |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |